BEZPEČNOSTNÍ LIST

ODDÍL 1	 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE	

Tento bezpečnostní list je zpracován dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006.

VÝROBEK
Název výrobku:    MARCOL 82
Popis produktu:	   Bílý minerální olej
Kód výrobku: 		   2010B0201085, 407335, 750364-60
Určeno pro použití:         Kosmetika, mazací prostředek, medicinální plasty, využití kaučuku, podléhá regulaci dle platných norem
 
IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE
Adresa výrobce/dovozce:		EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
 POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP,
Belgium
První distributor v ČR:  BLOCH SERVIS s.r.o.
		             Příkop 843/4, 602 00  Brno
		             Tel. 547 429 011, email: blochservis@blochservis.cz
  
 Telefonní číslo pro mimořádné situace:	 Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Telef. +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575	
 Technické informace o produktu	 800 900 485 / 239 000 273	
 Telefonní číslo výrobce/dovozce:	 800 900 485 / 239 000 273	

ODDÍL 2	 ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU	
 
Tento přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle platných právních předpisů (viz oddíl 15) - zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích.

MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA
 Při požití může být vdechnut do plic a způsobit jejich poškození. Nízký stupeň toxicity.  Nadměrná expozice může vést k podráždění očí, kůže nebo dýchacích cest  Vstříknutí pod kůži za vysokého tlaku může způsobit vážné poškození.

Pozn.:   Tento materiál nesmí být bez konzultace s odborníkem používán pro jiné účely než pro účel uvedený v oddíle 1. Během zdravotních studií bylo prokázáno, že chemická expozice může vyvolat ohrožení lidského zdraví, které může být různé případ od případu. 

 ODDÍL 3	 INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU	
 
Přípravek neobsahuje žádné nebezpečné látky nebo komplexní látky, které musí být uvedeny v bezpečnostním listu. 

 ODDÍL 4	 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC	

PŘI NADÝCHÁNÍ:
Postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Osoby poskytující pomoc musí uchránit před kontaktem samy sebe i ostatní. Používejte odpovídající respirační ochranu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
 Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu, mýdlem a vodou.  Dojde-li ke vstříknutí materiálu do kůže nebo pod kůži nebo do kterékoli části těla, a to bez ohledu na vzhled poranění nebo jeho velikost, postižená osoba musí být okamžitě prohlédnuta lékařem na chirurgické pohotovosti. Ačkoli počáteční symptomy vysokotlakého vstřiku mohou být minimální nebo žádné, včasný chirurgický zákrok během prvních hodin může významně snížit konečný rozsah poranění.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
 Opláchněte důkladně vodou. Pokud podráždění trvá, vyhledejte lékařskou pomoc

PŘI POŽITÍ:
 Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

POZNÁMKA PRO LÉKAŘE:
 Materiál může být při požití vdechnut do plic a způsobit chemickou pneumonitidu. Poskytněte náležité ošetření. 

ODDÍL 5	 OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH	

VHODNÁ HASIVA
Vhodná hasiva:  Pro uhašení plamenů použijte vodní mlhu, pěnu, suché chemické hasivo nebo oxid uhličitý (CO2).

Nevhodná hasiva:  Přímé proudy vody.

OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH
Instrukce pro hasební zásah:  Evakuujte oblast.  Zamezte průniku vody z požárnického zařízení do vodních toků, kanalizace nebo zásobáren pitné vody.  Hasiči musí používat standardní ochranné pomůcky a v uzavřených prostorách take přenosný dýchací přístroj. Použijte vodní mlhu pro chlazení povrchů vystavených ohni a pro ochranu personálu.  

Nebezpečné produkty spalování:   aldehydy, oxidy dusíku, produkty nedokonalého spalování, kouř, výpary.

HOŘLAVÉ VLASTNOSTI 
Bod vzplanutí [Metoda]:  >182°C  (360°F) [ ASTM D-92]
Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu):   LEL:  0.9     UEL: 7.0
Teplota samovznícení:  nezjištěno 

 ODDÍL 6	 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU	

OHLAŠOVACÍ POSTUPY
 V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle přísIušných předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ ÚNIKU NEBO ROZLITÍ
Vniknutí do půdy:  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.  Odstraňte produkt odčerpáním nebo použitím vhodného absorbentu.

Vniknutí do vodních zdrojů:  Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.  Okamžitě uzavřete oblast úniku pomocí bariér.  Varujte ostatní přepravce.  Uniklý přípravek shromážděte z povrchu stahováním nebo s pomocí vhodného absorpčního materiálu.  Před použitím dispergátorů se obraťte na odborníka, aby vám poskytnul potřebné informace.

Doporučení pro případ úniku do vod nebo do půdy jsou založena na nejpravděpodobnější situaci, která může nastat při úniku tohoto materiálu, avšak i další faktory jako geografické podmínky, vítr, teplota, vlny (v případě úniku do vodních toků), jejich směr a rychlost mohou podstatně ovlivnit patřičný postup zásahu. Z tohoto důvodu je nutné provést konzultaci s místními odborníky. Pozn.: Místní předpisy mohou definovat nebo omezovat zásah, který je nutno provést.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 V případě velkého úniku: vytvořte násep v dostatečné vzdálenosti před unikající kapalinou, aby ji bylo možné shromáždit a zneškodnit  Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavřených prostor.

 ODDÍL 7	 POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ	

ZACHÁZENÍ
  Zabraňte malým únikům a unikání, aby nevzniklo nebezpečí uklouznutí     

Statický akumulátor:   Tento materiál je statickým akumulátorem.

SKLADOVÁNÍ
 Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách.    

 ODDÍL 8	 KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB	

Expoziční limity/standardní hodnoty pro látky, které se mohou tvořit při manipulaci s tímto výrobkem:   
V případě možnosti vzniku mlh nebo aerosolů jsou doporučovány následující limitní koncentrace: 5 mg/m3 - ACGIH TLV,  10 mg/m3 - ACGIH STEL.     
 
Poznámka: Informace ohledně způsobu sledování lze získat u následujících agentur/institucí:
 Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví (OSHA)

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE

Stupeň ochrany a druh nutné regulace bude záviset na podmínkách možného kontaktu. Možná regulační opatrení:
 Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

OMEZOVÁNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKŮ
 
Výběr prostředků osobní ochrany záleží na podmínkách možné expozice, na použití, způsobu manipulace, koncentraci a větrání. Níže uvedené informace k výběru ochranných prostředků pro použití s tímto materiálem jsou založeny na jeho běžném použití. 

Ochrana dýchacích cest:   Pokud mechanická regulace nezajistí úroveň koncentrace kontaminant obsažených ve vzduchu na úrovni požadované pro ochranu zdraví pracovníků, může být vhodné použít schválený respirátor. Výběr, použití a údržba respirátoru musí odpovídat regulačním požadavkům Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy respirátorů:
 Za běžných podmínek použití a s odpovídajícím větráním nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

Pro případ vysoké koncentrace ve vzduchu používejte schválený respirátor s přívodem kyslíku pracující v režimu pozitivního tlaku. Není-li k dispozici dostatečné množství kyslíku, nefunguje-li signalizační systém pro ohlašování plynu/výparů nebo je-li překročena kapacita/rozsah filtru pro čištění vzduchu, je vhodné použít respirátor s přívodem kyslíku a s únikovou lahví.

Ochrana rukou:   Veškeré specifické informace o rukavicích jsou založeny na publikované literatuře a na údajích výrobců rukavic. Pracovní podmínky mohou výrazně ovlivnit jejich trvanlivost, proto je kontrolujte a obnošené nebo poškozené rukavice vyměňte. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy rukavic:
 Za normálních podmínek použití se běžně nevyžaduje žádná ochrana. 

Ochrana očí:   Je-li pravděpodobný kontakt, doporučují se ochranné brýle s postranními kryty.

Ochrana kůže a těla:    Veškeré specifické informace o oděvu jsou založeny na publikovaných údajích a na údajích výrobců. Pro tento materiál jsou vhodné tyto druhy oděvu:
 Za běžných podmínek použití se nevyžaduje žádná ochrana kůže. V souladu se správnými zásadami průmyslové hygieny je nutné učinit taková opatření, aby se kontaktu s kůží zabránilo.

Specifická hygienická opatření:   Vždy dodržujte pravidla dobré osobní hygieny, jako je umytí po manipulaci s materiálem, před jídlem, pitím nebo kouřením. Pravidelně nechávejte vyčistit pracovní oděv a ochranné pomůcky. Zlikvidujte kontaminovaný oděv a obuv, které nelze vyčistit. Udržujte pořádek na pracovišti.

OPATŘENÍ PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Viz oddíly  6,  7, 12, 13.
 
ODDÍL 9	 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI	

Níže jsou uvedeny typické fyzikální a chemické vlastnosti.  Pro další informace kontaktujte dovozce uvedeného v oddíle 1.

OBECNÉ INFORMACE
Skupenství:    kapalina 
Barva:  bezbarvý
Zápach:   bez zápachu
Práh čichového vnímání:   nezjištěno

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OCHRANU ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Relativní hustota (při 15 °C):    0.85
Bod vzplanutí [Metoda]:     >182°C  (360°F) [ ASTM D-92]
Meze hořlavosti (Přibližný objemový podíl ve vzduchu):   LEL:  0.9     UEL: 7.0  
Teplota samovznícení:  nezjištěno 
Bod varu / Rozsah:    nezjištěno
Hustota par (vzduch = 1):   > 2 při 101 kPa
Tlak par:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) při 20°C
Rychlost odpařování (N-butylacetát = 1):   nezjištěno
pH:   není k dispozici
Rozdělovací koeficient  (n-oktanol/voda):   > 3.5
Rozpustnost ve vodě:   Zanedbatelný
Viskozita:   14,5 cSt  (14,5 mm2/s) při 40°C  -17,5 cSt  (-17,5 mm2/s) při 40°C  / 3,7 cSt (3,7 mm2/s) při 100°C
Oxidační vlastnosti:  Viz oddíly 3, 15 a 16.

DALŠÍ INFORMACE
Bod mrazu:   nezjištěno
Bod tání:   není k dispozici
Bod tuhnutí:      -6°C  (21°F)   
DMSO Extrakt (pouze ropný olej), IP-346:    < 3 % hm 

 ODDÍL 10	 STABILITA A REAKTIVITA	

STABILITA:  Materiál je stabilní za běžných podmínek.

PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA SE VYVAROVAT:  Přílišné teplo. Zdroje vznícení o vysoké energii.

MATERIÁLY, S NIMIŽ VÝROBEK NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU:   Silná oxidační činidla.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY:  Materiál se při teplotách okolního prostředí nerozkládá.

NEBEZPEČNÁ POLYMERACE:  Nenastane.

ODDÍL 11	 TOXICOLOGICKÉ INFORMACE	

Akutní toxicita

 Cesta expozice	 Zhodnocení / poznámky	
PŘI NADÝCHÁNÍ:		
Toxicita (krysa): LC50> 5000 mg/m3	Minimálně toxický. 	
Podráždění: Konečné výsledky nejsou k dispozici	Při zvýšené teplotě nebo mechanickém namáhání může dojít k tvorbě výparů, aerosolu nebo dýmu, které mohou dráždit oči, nos, hrdlo a plíce.	
		
PŘI POŽITÍ:		
Toxicita (krysa): LD50> 2000 mg/kg	Minimálně toxický. 	
		
DERMÁLNÍ TOXICITA:		
Toxicita (králík): LD50> 2000 mg/kg	Minimálně toxický. 	
Podráždění (králík): Dostupné údaje.	Zanedbatelné podráždění kůže při běžné teplotě. 	
		
DRÁŽDIVOST OČÍ: 		
Podráždění (králík): Dostupné údaje.	Může vyvolat mírné a krátkodobé podráždění očí.	

CHRONICKÁ TOXICITA/DALŠÍ TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE
             Pro samotný výrobek:
Malé množství kapaliny vniklé do plic při vdechnutí nebo při zvracení může způsobit chemický zánět plic nebo plicní edém. 
Obsahuje:
Bílý minerální olej, nízko viskózní: Nevyvolat mutace in vitro. Vysoké orální dávky u určitých druhů krys (F-344) vyvolaly mikroskopické zánětlivé změny v játrech (mikrogranulom), ve slezině a v mízních uzlinách. Byly pozorovány určité důkazy poškození jater. U těchto zvířat byla též zjištěná určitá akumulace nasycených minerálních uhlovodíků v některých tkáních. Stejné vlivy se ovšem u ostatních hlodavců nebo živočichů neprojevily. 

Další informace budou poskytnuty na vyžádání.

ODDÍL 12	 EKOLOGICKÉ INFORMACE	

 Uvedené informace jsou založeny na dostupných údajích o tomto materiálu, o složkách tohoto materiálu a o podobných materiálech.

EKOTOXICITA   
             Produkt -- Nepředpokládá se škodlivost vůči vodním organismům.

MOBILITA 
             Produkt -- Produkt má nízkou rozpustnost, plave na hladině a předpokládá se, že bude pronikat z vody na zem.  Předpokládá se rozložení na úsady a pevné látky obsažené v odpadní vodě.

PERSISTENCE A ROZLOŽITELNOST
Biodegradace: 
             Složka základového oleje --  Předpokládá se přirozená biologická rozložitelnost.   

BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL 
             Produkt -- Má potenciál bioakumulace, avšak metabolismus nebo fyzikální vlivy mohou snižovat biokoncentraci, nebo omezovat biologickou dostupnost.

 
 ODDÍL 13	 INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ	
 
Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace. 

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU:
 Produkt lze spálit v uzavřené kontrolované peci jako palivo nebo jej lze zlikvidovat pod dohledem ve spalovně při velmi vysoké teplotě, aby se zabránilo tvorbě nežádoucích zplodin. 
 
INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 

Kód odpadu:  13 02 05

POZNÁMKA: Kódy jsou určeny na základě nejběžnějšího použití tohoto přípravku a nemusí zahrnovat kontaminující látky obsažené v důsledku použití. Původci odpadu musí vyhodnotit proces použití při kterém vzniká odpad a přítomné kontaminanty, aby bylo možno určit příslušný(é) kód(y) likvidace odpadu.

Odpad z tohoto produktu je považován za nebezpečný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a podléhá opatřením plynoucím z tohoto zákona.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB
Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

 Varovné upozornění na prázdném obalu Varování na prázdném zásobníku (pokud se hodí): Prázdné zásobníky mohou obsahovat zbytky a mohou být nebezpečné. Nepokoušejte se zásobníky znovu plnit ani čistit bez řádného poučení. Prázdné sudy dokonale vyprázdněte a uložte na bezpečném místě až do řádné regenerace nebo likvidace. Prázdné zásobníky pokud možno recyklujte, obnovujte nebo likvidujte u náležitě kvalifikovaného případně licencovaného smluvního partnera a v souladu s nařízeními vlády.  ZÁSOBNÍKY NESMÍTE TLAKOVAT, ŘEZAT, SVAŘOVAT, PÁJET, VRTAT, BROUSIT ANI VYSTAVOVAT TEPLU, PLAMENI, JISKRÁM, STATICKÉ ELEKTŘINĚ A DALŠÍM ZDROJŮM VZNÍCENÍ. MOHOU EXPLODOVAT A ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ NEBO USMRCENÍ.

 ODDÍL 14	 INFORMACE PRO PŘEPRAVU	

Pozemní doprava (ADR/RID) :  Nepodléhá regulaci pro pozemní dopravu
                  
Říční doprava (ADNR) :  Nepodléhá regulaci pro říční dopravu

Námořní doprava (IMDG) :  Nepodléhá regulaci pro námořní dopravu podle IMDG-Code

Letecká doprava (IATA) :  Nepodléhá regulaci pro leteckou dopravu

 ODDÍL 15	 INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH	

Tento přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle směrnic EU pro nebezpečné látky/přípravky.

SYMBOL NEBEZPEČNOSTI:  podle zákona 356/2003 Sb. není předepsán.

	 	 	 	

S-věty: S62 – Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  

REGULAČNÍ STATUS A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY

Splňuje následující státní/místní předpisy pro dokumentaci chemických látek:   AICS, PICCS, KECI, TSCA, EINECS

  
SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY A PŘEDPISY
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

ODDÍL 16	DALŠÍ INFORMACE	

N/D = nezjištěno, N/A = netýká se

TENTO BEZPEČNOSTNÍ LIST OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ REVIZE:
Změny v rámci revize:
Oddíl 5: Instrukce pro hasební zásah – návod pro hasební zásah byl upraven
Oddíl 6: Ohlašovací postupy – nadpis byl upraven.
Oddíl 8: Ochrana rukou byl upraven
Oddíl 08: Kontrola vystavení – Poznámka byl upraven. 
Oddíl 15: Národní seznam chemických látek byl upraven. 
Oddíl 01: Země Regiony byl upraven.
Oddíl 01: Firma Kontakt Metody Seřazeno podle priority byl upraven.
Oddíl 01: První distributor byl přidán
Oddíl 01: Kontakt na Toxikologické informační centrum byl upraven. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zde uvedené informace a doporučení jsou podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti ExxonMobil přesné a spolehlivé ke dni jejich vydání. Abyste se ujistili, že tento dokument je nejnovější verzí která je k dispozici, můžete kontaktovat společnost ExxonMobil. Informace a doporučení jsou určené pro posouzení a prozkoumání uživatelem. Je zodpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že výrobek je vhodný pro zamýšlené použití. Přebaluje-li zákazník tento produkt, je na jeho zodpovědnosti aby zajistil, že na novém obalu budou uvedeny veškeré zákonně stanovené informace pro ochranu zdraví a bezpečnosti. Osobám manipulujícím s tímto produktem a jeho uživatelům musí být předány příslušné informace o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečnou manipulaci. Změny v tomto dokumentu jsou přísně zakázány. Nové vydávání nebo předávání tohoto dokumentu nebo jeho částí je zakázáno kromě případů stanovených zákonem. Termín "ExxonMobil" je použit jako zjednodušení, může obsahovat jednu nebo více součástí ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobočky, ve kterých tyto společnosti drží jakýkoli přímý nebo nepřímý podíl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pouze pro vnitřní potřebu		
 MHC:  2A, 0, 0, 0, 0, 1	PPEC:   A	

 DGN:  2011740XCZ  (1013195)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------