Návod na použití reflexní vesty:

Třída oděvu dle EN 1150

Třída retroreflexního materiálu dle EN 1150

Oděv je určen k nošení přes svrchní oblečení jako výstražný vysoce viditelný oděv.

Dbejte na správné utažení při zapínání oděvu: oděv musí být řádně upevněn, ale nesmí bránit volnému pohybu.

Pouze čistý oděv poskytuje náležitou ochranu.

Před použitím vždy prověřte stav oděvu: silně znečištěný nebo poškozený oděv nepoužívejte.

- oděv perte při teploti 40°C, po vyprání sušte volně zavěšené při pokojové teplotě

- oděv nelze bělit

- oděv nelze žehlit

- oděv nelze čistit chemicky

- oděv nelze sušit v bubnové sušičce

! UPOZORNĚNÍ !

Oděv si zachovává své vlastnosti 25 pracích cyklu. Po 25 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího užívání.

Skladujte na čistém a suchém místě chráněném před slunečním světlem.

Dovozce: TRANSKOL s.r.o.

Bohunická cesta 13

Moravany u Brna, 664 48

IČO 26229994

DIČ CZ26229994